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房屋市政工程高处作业“十必须”

一、必须先辨识风险、审批后作业。高处作业前先辨识风险，实行作业票审批，一处一票、分级审批，未经审批不得作业；按分级划定坠落范围、设置警戒，由企业按制度对擅自作业不予计量、结算。
二、必须编好专项方案、确保持证上岗。高处作业在专项施工方案中明确防高坠措施，按规定审批、论证后实施；架子工、起重机械安拆工、登高设备操作工等特种作业人员必须持证上岗，严禁无方案、无证作业。
三、必须体检合格、身体适应。进场体检全覆盖，高血压、心脏病、癫痫病等职业禁忌及饮酒、疲劳、身体不适者不得上岗；体检费用由企业承担，有效期内跨项目互认。
四、必须全员覆盖、经过教育交底。不论工种、不论正式工临时工，先培训、后上岗；落实三级安全教育和班前交底，讲清作业风险和装备使用，现场抽考，严禁代签、走过场。
五、必须正确选戴防护用品。按作业方式选用围杆作业、区域限制、坠落悬挂安全带，不得混用；坠落悬挂使用全身式系带，安全帽系牢下颏带，穿防滑鞋，安全带高挂低用。
六、必须规范攀登移动、换挂点保护。攀登、攀爬优先使用速差器或自锁器，使用前检查锁止；移动换挂点使用双尾绳，始终保持一尾挂接，严禁无防护换位、接长安全绳。
七、必须设置工程防护设施。落实“四口、五临边”防护，栏杆、踢脚板、盖板齐全牢固；直梯按规定设护笼，斜梯、操作平台验收挂牌使用，不得以旁站监护代替工程防护。
八、必须安全网兜底、生命线可靠。平网随作业层兜底，竖向井道、外架按规定设网，平网、立网、密目网不得混用；水平活动范围大的设置水平生命线和可靠挂点，每挂点不超过一人。
九、必须严控作业环境、保障安全投入。五级及以上大风、雷雨、大雾、冰雪湿滑停止露天高处作业，重点时段加强防控；安措费足额计取、专款专用，优先保障高处防护，防护不达标不得开工。
十、必须接受警示教育、举报有奖。组织作业人员观看主管部门制作的高坠事故警示教育片，做到全员受教育；鼓励举报隐患和违章，险情有权撤离，经查实给予奖励。
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